SPRINT - 1

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 29 October 2022 |
| Team ID | PNT2022TMID38796 |
| Project Name | Gas Leakage Monitoring And Alerting System for Industries |

#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(5,6,8,9,10,11); int redled = 2;

int greenled = 3; int buzzer = 4; int sensor = A0;

int sensorThresh = 400; void setup()

{

pinMode(redled, OUTPUT); pinMode(greenled,OUTPUT); pinMode(buzzer,OUTPUT); pinMode(sensor,INPUT); Serial.begin(9600); lcd.begin(16,2);

}

void loop()

{

int analogValue = analogRead(sensor); Serial.print(analogValue); if(analogValue>sensorThresh)

{

digitalWrite(redled,HIGH); digitalWrite(greenled,LOW); tone(buzzer,1000,10000); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ALERT"); delay(1000);

lcd.clear(); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("EVALUATE"); delay(1000);

}

else

{

digitalWrite(greenled,HIGH);

digitalWrite(redled,LOW); noTone(buzzer); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("SAFE"); delay(1000);

lcd.clear(); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ALL CLEAR"); delay(1000);

}

}